**FICHE PRODUIT PORTAILS BATTANTS / COULISSANTS**

Aluminium de qualité

Assemblage mécanique sans soudure

Traverse 160 mm pour une grande robustesse

Renfort sur toute la largeur du portail

Visserie en inox

Joints entre certains profils pour éviter les vibrations et les effets sonores désagréables

Laquage certifié Qualicoat et Qualimarine

Motorisable

**FICHE PRODUIT PERGOLA ELEMENT**

Adossée ou en îlot

Poteaux 125 mm x 125 mm

Option stores verticaux

Option éclairage LED

Lames simple paroi

Structure sans vis apparente

Largeur max = 5954 mm

Avancée max = 4000 mm

Hauteur = 2650 mm

Motorisation Somfy ou Nice

Aluminium de qualité